Оптик-ТоР V4.8b20-01 Настройки агрегации каналов Е1
Агрегация в мультиплексорах Оптик-ToP реализуется путем назначения основного потока E1, к которому добавляются и выделяются отдельные канальные интервалы других потоков. Основной канал, к которому добавляются и выделяются отдельные КИ других потоков, обозначается как <main> и является платформой для передачи агрегированных каналов. Потоки, из которых извлекаются канальные интервалы и добавляются к основному потоку, обозначаются как <src>. Основных каналов может быть несколько. При агрегации каналов передача потоков типа <src> должна быть отключена. По умолчанию агрегация каналов отключена.

Обозначение <1-8> - это обозначение номера потока E1, обозначение <1-31> - это обозначение номера канального интервала в потоке. Нумерация канальных интервалов идет с 0 до 31 (всего - 32 интервала), но канальные интервалы 0 и 16 нельзя использовать при подаче команды настройки агрегации.

Агрегация каналов может быть настроена через Web-интерфейс или через Cli-интерфейс.
Настройка через Cli-интерфейс:
Для настройки агрегации необходимо в консоли подать команды:

- настройка агрегации интервалов канала <src> в канал <main>:

config set aggr channel <ch_main:1..8> interval <int_main:1-31> aggr channel <ch_src:1..8> interval <int_src:1-31>
- отключение передачи канала <src>:

config set aggr channel <ch_src:1-8> tx disable
- сохранение настроек блока:

config save
Для вывода настроек агрегации необходимо подать команды:

- подробный вывод настроек агрегации:

config get aggr verbose
- сокращенный вывод настроек агрегации:

config get aggr
Для вывода состояния агрегации необходимо подать команды:

- подробный вывод состояния агрегации:

status get aggr verbose
- сокращенный вывод состояния агрегации:

status get aggr
Для отмены настроек агрегации необходимо подать команды:

- установка агрегации всех каналов в настройки по умолчанию (отключено):

config set aggr defaults
- сохранение настроек блока:

config save
Команды установки и вывода настроек агрегации:
	Команда
	Описание

	config get aggr
	вывод настроек агрегации (все каналы)

	config get aggr verbose
	вывод настроек агрегации (все каналы, подробно)

	config get aggr channel <1-8>
	вывод настроек агрегации заданных каналов

	config get aggr channel <1-8> verbose
	вывод настроек агрегации заданных каналов (подробно)

	
	

	config set aggr defaults
	установка агрегации в дефолтные настройки (все каналы, агрегация отключена, передача включена)

	config set aggr channel <1-8> defaults
	установка агрегации заданных каналов в дефолтные настройки (агрегация отключена, передача включена)

	config set aggr channel <ch_main:1..8> interval <int_main:1-31> aggr channel <ch_src:1..8> interval <int_src:1-31>
	установка агрегации канала <ch_src> в  канал <ch_main>

	config set aggr channel <1-8> tx <enable|disable>
	включение/выключение передачи заданных каналов

	
	

	status get aggr
	вывод состояния агрегации (все каналы)

	status get aggr verbose
	вывод состояния агрегации (все каналы, подробно)

	status get aggr channel <1-8>
	вывод состояния агрегации заданных каналов

	status get aggr channel <1-8> verbose
	вывод состояния агрегации заданных каналов (подробно)


Примеры:
Допустимая настройка:

config set aggr channel 1 interval 2-4 aggr channel 3 interval 6-8
Недопустимая настройка:

config set aggr channel 1 interval 2-4 aggr channel 3 interval 6-12
- Ошибка: количество интервалов 2-4 не соответствует количеству интервалов 6-12
Недопустимая настройка:

config set aggr channel 1 interval 0-4 aggr channel 3 interval 0-4
- Ошибка: интервал 0 не может быть переназначен (служебный интервал)
Настройка через Web-интерфейс:
Закладка "Configure / Aggregation":
- для выбранного канала <main> нужно настроить агрегированные интервалы, для чего необходимо задать номер канала <ch_src> и номер интервала <int_src>, например:

	Ch
	Used
	TX
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	...

	1
	yes
	en
	1
	0
	1
	1
	3
	6
	3
	7
	3
	8
	1
	5
	...
	...

	2
	no
	en
	2
	0
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	...
	...

	3
	no
	dis
	3
	0
	3
	1
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	...
	...

	4
	no
	en
	4
	0
	4
	1
	4
	2
	4
	2
	4
	2
	4
	2
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	Примечания:

1. Для потока, из которого берутся КИ, передача выключена: TX - dis.
2. В данном примере канал 1 - основной (<main>), канал 3 - агрегированный (<src>).
3. Колонка Used - не настраивается (колонка - для информации: no - дефолтные настройки канала, yes - настройки канала отличаются от дефолтных).


В формате <канал:интервал> настройки можно записать следующим образом:

<1:2> = <3:6>

<1:3> = <3:7>

<1:4> = <3:8>

<3:TX> = dis - для канала 3 передача отключена

Интервалы 0 и 16 недоступны для редактирования (считаются служебными каналами).

После завершения настроек необходимо нажать кнопку "Save", чтобы настройки применились на блоке.

Для сохранения настроек в долговременную память необходимо выполнить команду:

"Maintenance / Save To Flash".

Просмотр текущего состояния настроек агрегации можно увидеть на закладке:

"Monitor /  Aggregation".

Особенности и ограничения настроек агрегации:
1. Синхронизация:
- основной канал <main> и агрегированный канал <src> должный находиться в одном и том же "домене синхронизации", иначе в агрегированном канале будут наблюдаться ошибки данных Е1;

Для обеспечения синхронного режима в качестве основного потока следует выбирать поток с наилучшими параметрами стабильности частоты. Этот поток используется для синхронизации основного потока и потока <src>. Оборудование, подключенное к потокам <src> рекомендуем включить в ведомый режим с синхронизацией от входящего потока E1. 

2. Команда "включение/выключение передачи каналов":
- передачу для агрегированного канала <src> необходимо отключать (если передача будет включена, то возможна ситуация, когда в канале <src> будет смешиваться поток из канала <main> и входящий поток от удаленного блока - агрегация не будет работать);

3. Команда: "установка агрегации канала <src> в канал <main>":
- количество интервалов основного канала <main> и агрегированного канала <src> должно совпадать (при несовпадении - команда не выполнится, будет выведено сообщение об ошибке);

- интервалы 0 и 16 считаются служебными и не могут быть переназначены (останутся по умолчанию для канала <main>);

- ВНИМАНИЕ: номера агрегированных интервалов канала <src> должны быть:

- Вариант 1: все номера интервалов канала <src> должны быть меньше или равны номерам интервалов канала <main>;

- Вариант 2: все номера интервалов канала <src> должны быть больше номеров интервалов канала <main>;

(ограничение связано с особенностью реализации алгоритма агрегации; алгоритм может быть изменен в новых версиях)

Примеры:
Допустимая настройка:

<1:2> = <3:2> (равно)
<1:3> = <3:3> (равно)
<1:4> = <3:4> (равно)
(номера интервалов канала <src> равны номерам интервалов канала <main>)

Недопустимая настройка:

<1:2> = <3:4> (больше) — Ошибка: номер интервала канала <src> больше номера интервала канала <main>, а остальные - меньше или равны
<1:3> = <3:3> (равно)
<1:4> = <3:2> (меньше)
Допустимая настройка:

<1:5> = <3:4> (меньше)
<1:6> = <3:3> (меньше)
<1:7> = <3:2> (меньше)
(номера интервалов канала <src> меньше номеров интервалов канала <main>)

Допустимая настройка:

<1:2> = <3:6> (больше)
<1:3> = <3:7> (больше)
<1:4> = <3:8> (больше)
(номера интервалов канала <src> больше номеров интервалов канала <main>)

4. Допускается агрегация двух и более каналов в один основной. Передача для агрегированных каналов должна быть отключена. Ограничения по номерам интервалов должны соблюдаться раздельно для каждого агрегированного канала. Все каналы (основной и агрегированные) должны быть из одного и того же "домена синхронизации".
Примеры:
Допустимая настройка (в канал 1 агрегированы каналы 3, 5, 7):

<1:2> = <3:1> (меньше)

<1:3> = <3:3> (равно)

<1:4> = <3:4> (равно)

(номера интервалов канала <src3> меньше или равны номерам интервалов канала <main>)

<1:5> = <5:1> (меньше)

<1:6> = <5:2> (меньше)

<1:7> = <5:3> (меньше)

(номера интервалов канала <src5> меньше номеров интервалов канала <main>)

<1:8> = <7:20> (больше)

<1:9> = <7:21> (больше)

<1:10> = <7:22> (больше)

(номера интервалов канала <src7> больше номеров интервалов канала <main>)
