РАТС / САТС - Возврат на версию V3.5.1
1 Для перепрограммирования блоков РАТС / САТС на версию V3.5.1 необходимы:

- кабель для подключения к разъему на плате TDM (см. файл "PATC_CATC_Cable1.doc");

- программа для подключения к консоли по RS-232, поддерживающей загрузку файлов по протоколу "ymodem", например:
HyperTerminal

ExtraPutty

Secure CRT

TeraTerm

minicom
(ВНИМАНИЕ! Программа "putty" не поддерживает передачу файлов по протоколу "ymodem", рекомендуем  вместо нее использовать программу "ExtraPutty")

- программа для передачи файлов по FTP-протоколу, например:
Total Commander

Far

Проводник (Windows; для подключения использовать строку входа вида: "ftp://root@<ip‑address>"
ВНИМАНИЕ! работает не всегда, иногда сессия FTP перехватывается браузером; )

2 Обновление прошивки платы NSwitch
2.1 Зайти на блок по Web-интерфейсу.

2.2 В разделе "Maintenance / Software / Upload" нажать кнопку "Обзор…" и выбрать файл:

"CEServices_PATC.dat" — для блока РАТС

"CEServices_CATC.dat" — для блока САТС

2.3 Нажать кнопку "Upload" — запустится процесс обновления прошивки платы NSwitch.

Контроль процесса обновления рекомендуем производить по интерфейсу RS-232 (при обновлении прошивки из-за несовместимости файлов конфигурации настройки блока будут сброшены в заводские, в частности IP-адреса будут установлены в заводские настройки).

Процесс программирования занимает примерно 5 мин.
3 Обновление прошивки платы TDM
3.1 Снять верхнюю крышку блока, выкрутив 10 винтов, удерживающих верхнюю крышку.

3.2 Подключиться с помощью кабеля к разъему X7 на плате TDM

(см. файл "PATC_CATC_Cable1.doc")

3.3 Зайти на плату TDM по RS-232 с помощью программы, поддерживающей загрузку файлов по протоколу "ymodem", например:
HyperTerminal

ExtraPutty

Secure CRT

TeraTerm

minicom
(ВНИМАНИЕ! Программа "putty" не поддерживает передачу файлов по протоколу "ymodem", рекомендуем  вместо нее использовать программу "ExtraPutty")

3.4 Дождаться загрузки платы TDM и ввести логин/пароль (root/root):

Optic_NGN login: root

Password:
3.5 Выйти из программы управления, подав команду:
exit
3.6 В консоли подать команды:

proftpd (запуск ftp-сервера)
ifconfig (определение текущего IP-адреса платы)

(можно задать желаемый IP-адрес с помощью команды "ifconfig eth0 <ip-addess>")

3.7 Зайти на плату по FTP-протоколу (логин/пароль: root/root).

3.8 Переписать на плату файлы из папки "TDM" (файлы перезаписывать "поверх" "с заменой", ничего стирать не нужно).

3.9 В консоли подать команды:

sync

reboot
3.10 При перезагрузке платы остановить загрузку в U-Boot, нажав клавишу <Enter>, подать команды:

mw fffffd44 8000

setenv bootcmd "mw fffffd44 8000; run nand_boot"

savenv
3.11 Подать команду:

loady
Запустить передачу по протоколу "ymodem" файла "zlinux_3.2.7_NAND_RB_Cmd.bin".

(передача файла занимает примерно 2 мин.; передача должна пройти без ошибок; в случае возникновения ошибок – повторить передачу – п.3.11)

3.12 При успешной передаче файла подать команды:
nand erase 80000 200000

nand write 72000000 80000 200000

reset
Запустится процедура загрузки платы TDM.

В конце загрузки должно появиться сообщение:

Optic NGN Software:
 application: V3.5.1 F329A11D (483287 bytes)
      driver: V3.5.1 8B446DE2 (45226 bytes)
        fpga:       497BEE29 (252474 bytes)
3.13 Для блока РАТС: подключиться к разъему X8 на плате TDM (см. файл "PATC_CATC_Cable1.doc") и повторить пп.3.3-3.12.
3.14 Проконтролировать в консоли блока РАТС (САТС) отсутствие ошибок вида:
W tdm 00:00:29 69/tdm_thread#470: Warning: TDM 1 Unit write error
W tdm 00:00:37 69/tdm_thread#590: Warning: TDM 2 Unit write error
3.15 Проконтролировать наличие в консоли блока РАТС (САТС) доступа к плате TDM:

tdm 1 status

tdm 2 status (только для РАТС)

При необходимости произвести настройку TDM (например, установить IP-адреса для tdm 1 и tdm 2).

